Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

[bookmark: _Hlk116472754]„Dostawa drzew na potrzeby zadania pn. Kudowa-Zdrój w rozkwicie”




Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę drzew przez wykonawcę wg. następującej specyfikacji:
	
Lp.
	Nazwa
	Obwód pnia mierzony ma 130cm
	Wysokość rośliny
cm
	Ilość sztuk

	
	1
	2
	3
	4

	1.
	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
	12-14 cm
	200-300 cm
	2 szt.

	2.
	Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
	12-14 cm
	200-300 cm
	26 szt.

	3.
	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
	12-14 cm
	200-300 cm
	21 szt.

	4.
	Klon jawor (Acer oseudoplatanus)
	12-14 cm
	200-300 cm
	5 szt.

	Razem
	54 szt.



PARAMETRY JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny:
· być wielokrotnie szkółkowany;
· materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni;
· być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
· pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla gatunku/odmiany sposób;
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
· bryła korzeniowa powinna być balotowana, nieprzesuszona i zwarta;
· średnica bryły korzeniowej powinna być odpowiednio proporcjonalna do obwodu sadzonego drzewa;
· przewodnik powinien być prosty;
· blizny po cięciach na przewodniku powinny być całkowicie zarośnięte;
· materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;

DOSTARCZONY MATERIAŁ ROŚLINNY POWINIEN BYĆ ZGODNY Z „ZALECENIAMI JAKOŚCIOWYMI DLA OZDOBNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO” – OPRACOWANIE ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH NA PODSTAWIE NIEMIECKIEJ NORMY DIN 18290 Z 1997R.;









Wady niedopuszczalne:
· rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu);
· ślady żerowania szkodników;
· oznaki chorobowe;
· zwiędnięcie;
· martwice, pęknięcia i obdarcia kory;
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej/korzeni;
· dwupędowe (wieloprzewodnikowe) korony drzew form piennych;
· drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany (korona zbudowana z silnie rosnących pędów wyrosłych w skutek zbyt drastycznego formowania);
· złe zrośnięcie zrazu z podkładką;
· odrosty podkładki;
· jednostronne ułożenie pędów korony drzew;
· brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik;
· rozwidlenia V-kształtne (chyba, że wynikają one ze specyfiki gatunku/odmiany i nie będą w przyszłości stanowiły miejsc zagrażających wyłamaniem);
· niepoprawnie ukształtowane gałęzie, które w przyszłości będą utrudniały lub uniemożliwiały prawidłowy wzrost drzewa;
· korzeń duszący.

Miejsce i termin dostawy:
Miejsce dostawy: Ogrodnictwo, ul. Mickiewicza 3, 57-350 Kudowa – Zdrój, od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy), w godzinach od 7:00 do 14:30.


Termin dostawy: od dnia 21 września 2026 do dnia 24 września 2026 r.

Transport materiału roślinnego:
1. Koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego
2. Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje w miejscu dostawy.
3. Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami
     atmosferycznymi.

Warunki odbioru zamówienia:
Dostarczony materiał roślinny będzie podlegał protokolarnemu odbiorowi.
W razie stwierdzenia braków lub nieprawidłowości Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia innej, pozbawionej wad partii materiału roślinnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
